RENEWABLE ENERGY

TRANSPORTATION – EV

BATTERY PACK – BMS

Terjadinya imbalance pada sel baterai merupakan hal yang umum terjadi dan dapat diakibatkan oleh sebab internal dan eksternal. Faktor internal meliputi variasi saat manufaktur, seperti volume bahan kimia baterai, internal impedance, dan laju self-discharge. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh perbedaan suhu di dalam battery pack dan perbedaan laju

BMS

BATTERY PACK

METHOD BALANCING

CONSTRUCTION